**PŘÍLOHA Č. 3b DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadávací řízení s názvem: Technika pro hospodaření v brněnských lesích**  **Část veřejné zakázky: 2 - Vyvážeč dříví** | |
| *Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem požadované Minimální technické parametry uvedené v levém sloupci podle této přílohy.* | |
|  | |
| **Kupujícím požadované parametry zařízení** | **Prodávajícím nabízené parametry zařízení** |
| **Technická specifikace:** | |
| Označení stroje a výrobce | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Nový, nepoužitý stroj | *ANO/NE* |
| Záruční doba min. 36 měsíců na celek | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Druh stroje: vyvážeč (forwarder) | *ANO/NE* |
| **Motor:** | |
| Typ motoru: vznětový, min. 3-válcový | *ANO/NE* |
| Výkon motoru v kW: max. 75 kW | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Splnění emisní normy dle požadavků s technologií SCR | *ANO/NE* |
| **Převodovka** | |
| Převodovka hydrostatická | *ANO/NE* |
| Ovládání převodovky a hydrauliky Joysticky na loketní opěrce sedadla řidiče | *ANO/NE* |
| Pracovní a pojezdová rychlost | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| **PODVOZEK** | |
| 8x8 se zámky diferenciálů | *ANO/NE* |
| Vyprošťovací naviják přední, min. 5 t, délka min. 20 m | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Min. 4 páry klanic | *ANO/NE* |
| Nosnost min. 3 000 kg | *ANO/NE* |
| **HYDRAULICKÁ RUKA** | |
| Dosah hydraulické ruky min. 5 m | *ANO/NE* |
| Ovládání hydraulické ruky elektrohydraulickými yoisticky na loketních operkách sedadla řidiče | *ANO/NE* |
| Drapák o objemu min. 0,15 m2 | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Rotáror drapáku s brzdou | *ANO/NE* |
| **Kabina** | |
| uzamykatelná, odpružená, vytápěná | *ANO/NE* |
| Kabina splňující ROPS a FOPS | *ANO/NE* |
| Sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané, tlumič sedadla | *ANO/NE* |
| Plnohodnotné otočné řízení stroje | *ANO/NE* |
| Stěrač střešního okna | *ANO/NE* |
| USB nabíječka | *ANO/NE* |
| Klimatizace alespoň manuální | *ANO/NE* |
| Stěrače a ostřikovače předního i zadního okna | *ANO/NE* |
| Sluneční clona | *ANO/NE* |
| Autorádio včetně reproduktorů a antény | *ANO/NE* |
| Vnitřní osvětlení kabiny | *ANO/NE* |
| Zásuvka v kabině na 12 V | *ANO/NE* |
| Pracovní světla venkovní - min. 4 páry | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Odnímatelný oranžový výstražný maják | *ANO/NE* |
| **Zadní závěs** | |
| Tažná koule odnímatelná | *ANO/NE* |
| **Kola a pneumatiky** | |
| Náhradní kolo včetně disku (rezerva) | *ANO/NE* |
| Vyztužení disků kol | *ANO/NE* |
| Pneumatiky pro lesní hospodářství | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| **Ostatní výbava** | |
| Skříň na nářadí | *ANO/NE* |
| Min. mechanický odpojovač baterie | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Zadní kamera pro snímání zadního prostoru za strojem | *ANO/NE* |
| Pracovní světla na jeřábu ruky | *ANO/NE* |
| Homologace pro provoz na veřejných pozemních komunikacích | *ANO/NE* |
| **Rozměry - hmotnosti** | |
| Světlá výška podvozku min. 350 mm | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Pohotovostní hmotnost max. 3 000 kg | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Délka stroje max. 6.000 mm | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| Šířka stroje max. 1700 mm | *dodavatel doplní konkrétní údaj* |
| **DOPLŇKOVÁ VÝBAVA** | |
| Sněhové řetězy a kolopásy | *ANO/NE* |
| Návod k obsluze v českém jazyce | *ANO/NE* |