**F. Zásady organizace výstavby**

1. Technická zpráva

***a) zařízení staveniště:***

zařízení staveniště:

Zařízení staveniště nebude zřizováno.

skládky objemného materiálu:

Nebudou zřizovány, materiál bude na stavbu navážen průběžně.

uložení přebytečné zeminy:

Netýká se této stavby.

dopravní trasy:

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí stávající komunikace.

dodávky materiálu:

Materiál zajistí zhotovitel dle soupisu materiálu v náležitém předstihu.

***b) sítě technické infrastruktury:***

výskyt podzemních zařízení:

Nedojde ke střetu nebo k omezení

***c) napojení staveniště:***

Staveniště nebude zřizováno.

***d) bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob:***

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110 a PNE 33 0000-6 , podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

***e) bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:***

Zařízení staveniště nebude zřizováno.

***f) zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů:***

Zařízení staveniště nebude zřizováno.

***g) stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení:***

Zařízení staveniště nebude zřizováno.

***h) bezpečnost při provádění stavby:***

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

náhrada škod a uvedení do provozu:

Po dokončení stavby a zajištění výchozí revize, skutečného provedení a ostatní dokumentace, zhotovitel stavby předá stavbu objednateli. Objednatel požádá o kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu.

revize elektrického zařízení:

Na závěr bude vyhotovena výchozí revize elektrického zařízení.

***i) ochrana životního prostředí:***

ochrana životního prostředí:

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

demontovaný materiál a odpady:

Demontovaný materiály a odpady budou ekologicky zlikvidovány. Pro demontovaný materiál a odpady je proveden soupis. Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby nelze přesně určit.

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie odpadu Způsob nakládání

15 01 02 Plastový obal O skládka

17 01 01 Beton O skládka

17 01 02 Cihla O recyklace

17 02 01 Dřevo O skládka

17 02 03 Plast O skládka

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O sběrna

17 04 02 Hliník O sběrna

17 04 05 Železo a ocel O sběrna

17 04 07 Směsné kovy O sběrna

17 04 11 Odpad kabelů O skládka

17 06 04 Izolační materiály O skládka

20 01 01 Papír nebo lepenka O skládka

***j) orientační lhůty výstavby:***

**termín zahájení: 10/2021**

**termín dokončení: 12/2021**

2. Výkresová část

Zařízení staveniště nebude zřizováno.